**附件一：采购需求**

**采购清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料规格名称** | **单位** | **数量** |
| **1** | **石英砂（0.9-6mm K80=1.3）** | **立方** | **265** |
| **2** | **不锈钢网** | **平方** | **81** |

**备注：**

1、质量要求技术标准、按建设部CJ/T43-2005石英砂滤料标准为准。

2、石英砂材料、滤池中原有滤料起出及外运、新滤料安装所有费用由供方负责。

3、滤池中原有滤头起出清洗、滤头安装所有费用由供方负责。

4、在施工中施工人员及设备等一切安全由供方负责。

5、最终根据实际装填石英砂数量及不锈钢网使用面积结算。

项目明细如下：

城区二水厂及乡镇各水厂滤料更换和添加数量要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **型号及规格** | **材质** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 一 | 金神水厂 | 5600\*1400\*6 格，混凝土 滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 9.5 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 9.5 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 47.0 |  |  |
| **包括滤头拆卸清洗、安装 小计：** | | | | | |  | |
| 二 | 陶冲水厂 | 4500\*2100\*2 格，钢制滤 池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 3.8 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 3.8 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 0.9-1.2mm | 砂 | m³ | 18.9 |  |  |
| **包括滤头拆卸清洗、安装 小计：** | | | | | |  | |
| 三 | 范岗水厂 | 3000\*3000\*2 格，混凝土 滤池 |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 3.6 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 3.6 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 18.0 |  |  |
| 4 | 不锈钢网 |  |  | m2 | 18.0 |  |  |
| **小计** | | | | | |  | |
| 四 | 齐发水厂 | 3900\*4900\*1 格，混凝土 滤池；  3000\*4750\*1 格，混凝土 滤池； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 6.7 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 6.7 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 33.4 |  |  |
| 4 | 不锈钢网  包括滤头拆卸清洗、安装 |  |  | m2 | 15.0 |  |  |
| **小计** | | | | | |  | |
| 五 | 卅铺水厂 | 3000\*3000\*2 格，混凝土 滤池；  2900\*2050\*2 格，混凝土 滤池； |  |  |  |  |  |
| 1 | 承托层 1 装填 | 人工装填，粒径 4-6mm | 砂 | m³ | 6.0 |  |  |
| 2 | 承托层 2 装填 | 人工装填，粒径 2-4mm | 砂 | m³ | 6.0 |  |  |
| 3 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 1.2-1.4mm | 砂 | m³ | 29.9 |  |  |
| 4 | 不锈钢网 |  |  | m2 | 33.0 |  |  |
| **小计** | | | | | |  | |
| 六 | 第二水厂 | 7000\*2700\*10 格，混凝 土滤池； |  |  |  |  |  |
| 1 | 滤层装填 | 人工装填，粒径 0.9-1.2mm | 砂 | m³ | 56.7 |  |  |
|  | | | | | | **小计：** | |
| **合计** | | | | | |  | |
| **合计大写：** | | | | | | | |